PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

NAZWA INWESTYCJI 	: 	TERMOMODERNIZACJA ORAZ DOBUDOWA WIATROŁA	
		PU I SKŁADU OPAŁU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTA	
		WOWEJ W WALEŃCZOWIE 	
ADRES INWESTYCJI 	: 	WALEŃCZÓW, UL. SZKOLNA 19, GMINA OPATÓW 	
INWESTOR 	: 	URZĄD GMINY OPATÓW 	
ADRES INWESTORA 	: 	42-152 OPATÓW, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 27 	
BRANśA 	: 	budowlana 	

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DANUTA MARKOWSKA DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2007 

Stawka roboczogodziny 	: 	
NARZUTY 	
Koszty pośrednie [Kp] ................ 	% R, S 	
Zysk [Z] ...................................... 	% R+Kp(R), S+Kp(S) 	
Ogółem wartość kosztorysowa robót 	: 	zł 	
Słownie: 			
WYKONAWCA : 	INWESTOR : 		
Data opracowania 	Data zatwierdzenia 		
STYCZEŃ 2007 			

Lp. 	Podstawa 	Opis i wyliczenia 	j.m. 	Poszcz 	Razem 	
Termomodernizacja Waleńczów	
Przebudowa schodów wejściowych	
25 	KNR 2-02 	Balustrada schodowa z rurek 	m 			
d.1 	1207-04 					
		2.8 	m 	2.800 		
				RAZEM 	2.800 	
26 		Słupek stalowy z rury fi 100 pomalowany proszkowo plus beleczka pod konstrukcję daszku	kpl 			
d.1 						
		1 	kpl 	1.000 		
				RAZEM 	1.000 	
28 	KNR 2-02 	Podkłady betonowe na podł.gruntowym-pod schody 	m3 			
d.1 	1101-01 					
		16.83 	m3 	16.830 		
				RAZEM 	16.830 	
31 	KNR 2-02 	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome 	m2 			
d.1 	0607-01 	podposadzkowe-pod schody 				
		16.83 	m2 	16.830 		
				RAZEM 	16.830 	
32 	KNR 2-02 	Schody Żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm 	m2 			
d.1 	0218-02 					
		3.15*2.65 	m2 	8.348 		
				RAZEM 	8.348 	
33 	KNR 2-02 	Schody Żelbetowe -dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty 	m2 			
d.1 	0218-06 	Krotność = 2 				
		8.348 	m2 	8.348 		
				RAZEM 	8.348 	
36 	KNR 0-12 	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą 	m2 			
d.1 	1120-03 	zwykłą 				
		1.5*3.15+3.15*4*(0.35+0.15) 	m2 	11.025 		
				RAZEM 	11.025 	

Lp. 	Podstawa 	Opis i wyliczenia 	j.m. 	Poszcz 	Razem 	
37 	KNR 0-12 	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika 	m 			
d.1 	1119-05 	równej 15 cm 				
		2.8*2 	m 	5.600 		
				RAZEM 	5.600 	
38 	KNR 0-12 	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 	m2 			
d.1 	1118-03 					
		2.31*1.75 	m2 	4.043 		
				RAZEM 	4.043 	

Lp. 	Podstawa 	Opis i wyliczenia 	j.m. 	Poszcz 	Razem 	
3 		Drobne roboty rozbiórkowe 				
70 	KNR 4-01 	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-stare schody, 	m3 			
d.3 	0212-03 	daszek betonowy 				
		1.5*3.4*0.1+2.2*0.25*1+2.92*2.2*0.6 	m3 	4.914 		
				RAZEM 	4.914 	
71 	KNR 4-01 	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 	m2 			
d.3 	0701-05 					
		8.3*(11.64+13.8+30.3) 	m2 	462.642 		
				RAZEM 	462.642 	
72 	KNR 4-01 	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2-drzwi wejściowe 	m2 			
d.3 	0354-05 					
		1.4*2 	m2 	2.800 		
				RAZEM 	2.800 	

Lp. 	Podstawa 	Opis i wyliczenia 	j.m. 	Poszcz 	Razem 	
73 	KNR 4-01 	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2-okna 	szt. 			
d.3 	0354-04 					
		2 	szt. 	2.000 		
				RAZEM 	2.000 	
74 	KNR 4-01 	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 	szt. 			
d.3 	0354-09 					
		1 	szt. 	1.000 		
				RAZEM 	1.000 	
75 	KNR 4-01 	Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 	szt. 			
d.3 	0354-07 					
		2 	szt. 	2.000 		
				RAZEM 	2.000 	
76 	KNR 4-01 	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji daszków 	m2 			
d.3 	0201-01 					
		1.5*3.4 	m2 	5.100 		
				RAZEM 	5.100 	
77 	KNR 4-01 	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 	m3 			
d.3 	0212-01 	cm-występów betonowych pod oknami i gzymsów w poziomie stropu 				
		parteru 				
		0.06*0.08*(11.64+11.91+30.3+11.6)+0.06*0.08*(1.3*12+2.16*2+1.3*11) 	m3 	0.478 		
				RAZEM 	0.478 	
78 	KNR 4-01 	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin 	m2 			
d.3 	0609-01 	zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm 				
		30.3*11.6 	m2 	351.480 		
				RAZEM 	351.480 	
79 	KNR 4-01 	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy , gzymsów	m2 			
d.3 	0535-08 	i parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku 				
		0.3*(30.9*2+11.6*2+3.4*2+5.2*2+7.4*2+3.3*2)+0.25*(1.3*12+2.16*2+1.3*11) 	m2 	45.635 		
				RAZEM 	45.635 	
80 	KNR 4-01 	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 	m 			
d.3 	0535-06 					
		8.32*9 	m 	74.880 		
				RAZEM 	74.880 	
81 	KNR 4-01 	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 	m 			
d.3 	0535-04 					
		30.9*2+11.6*2+3.4+5.2 	m 	93.600 		
				RAZEM 	93.600 	
82 	KNR-W 2	Rozebranie dachu z płyt Prekon nad kotłownią-R*0,5 	m2 			
d.3 	05 1004-01 					
		3.35*5.2 	m2 	17.420 		
				RAZEM 	17.420 	
83 	KNNR 2 	Rozebranie docieplenia ściany ze styropianu gr 5 cm plus wyprawa-Rx0,5 	m2 			
d.3 	1902-02 	Krotność = 0.5 				
		11.6*8.35-1.3*2.15*8 	m2 	74.500 		
				RAZEM 	74.500 	
84 	KNR 4-01 	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 	m3 			
d.3 	0108-11 	odl.do 1 km 				
		4.914+462.642*0.03+351.48*0.10+74.5*0.06 	m3 	58.411 		
				RAZEM 	58.411 	
85 	KNR 4-01 	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -za każdy nast. 1 km	m3 			
d.3 	0108-12 					
		Krotność = 5 				
		58.411 	m3 	58.411 		
				RAZEM 	58.411 	
86 		Utylizacja gruzu z rozbiórki 	t 			
d.3 						
		53.941*2.1 	t 	113.276 		
				RAZEM 	113.276 	
87 		Utylizacja styropianu z docieplenia 	t 			
d.3 						
		74.5*0.06*0.040 	t 	0.179 		
				RAZEM 	0.179 	
4 		Roboty dociepleniowe i towarzyszące 				
88 	KNR 0-23 	Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą -	m2 			
d.4 	2611-01 	oczyszczenie mechaniczne i zmycie 				
		(30.9+30.3+0.6+11.6*2)*8.35+8.05*3.4*2+(3.35+5.2+1.8)*2.76 -(1.3*2.15*30+2.16*1.45*4+1.4*2+1.16*2+3*1) 	m2 m2 	793.056 -104.498 		
				RAZEM 	688.558 	
89 d.4 	KNR 0-23 2615-02 	Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr 15 cm przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. 	m2 			
		(30.9+30.3+0.6+11.6*2)*7.73+7.45*3.82*2+(5.51+5.2+1.8)*2.16+2.65*0.81+ 1.95*3.61 	m2 	750.176 		
		-(1.3*2.15*30+2.16*1.45*4+1.4*2+1.16*2+3*1) 	m2 	-104.498 		
				RAZEM 	645.678 	

Lp. 	Podstawa 	Opis i wyliczenia 	j.m. 	Poszcz 	Razem 	
90 d.4 	KNR 0-23 2615-05 	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami z wełny mineralnej -przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. 0.15*(1.3*30+2.15*30*2+2.16*4+1.45*4*2+3*2+1) 	m2 m2 	29.286 		
				RAZEM 	29.286 	
91 d.4 	KNR 0-23 2615-10 	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 8.35*5+2.76*2+4.75+1.3*30+2.15*30*2+2.16*4+1.45*4*2+3*2+1 	m2 m2 	247.260 		
				RAZEM 	247.260 	
92 d.4 	KNR 0-23 2613-01 	przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian-gr 15 cm 68.457 	m2 m2 	68.457 		
				RAZEM 	68.457 	
93 d.4 	KNR 0-23 2613-06 	przyklejenie warstwy siatki na ścianach i na murku schodowym (30.9+30.3+0.6+11.6*2)*0.6+0.6*3.82*2+(5.51+5.2+1.8)*0.6+2.65*0.6-1.16* 0.6-0.9*0.6+1.95*0.6+2.65*1.45 	m2 m2 	68.457 		
				RAZEM 	68.457 	
94 d.4 	KNR 0-17 0929-01 	Wyprawa elewacyjna mozaikowa-nałożenie na podłoże farby gruntującej (30.9+30.3+0.6+11.6*2)*0.6+0.6*3.82*2+(5.51+5.2+1.8)*0.6+2.65*0.6-1.16* 0.6-0.9*0.6+1.95*0.6+2.65*1.45 	m2 m2 	68.457 		
				RAZEM 	68.457 	
95 d.4 	KNR 0-17 0929-03 	Wyprawa elewacyjna mozaikowa wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich 68.457 	m2 m2 	68.457 		
				RAZEM 	68.457 	
96 d.4 	KNR 2-02 1604-01 	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 8.35*(30.9+30.3+0.6+11.6*2)+8.04*(7.4+3.4*2) 	m2 m2 	823.918 		
				RAZEM 	823.918 	
97 d.4 	KNR 2-02 0925-01 	Osłony okien folia polietylenowa (1.3*2.15*30+2.16*1.45*4+1.4*2+1.16*2+3*1) 	m2 m2 	104.498 		
				RAZEM 	104.498 	
98 d.4 	KNR 2-02 0609-01 	Izolacje cieplne z płyt ze styropapy gr 20 cm poziome na starym pokryciu z papy 7.65*3.4+5.65*5.2 	m2 m2 	55.390 		
				RAZEM 	55.390 	
99 d.4 	NNRNKB 202 0534-01 	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną-kolor czerwony 55.39 	m2 m2 	55.390 		
				RAZEM 	55.390 	
100 d.4 	NNRNKB 202 0541-01 	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0.25*(1.3*12+2.16*2+1.3*11) 	m2 m2 	8.555 		
				RAZEM 	8.555 	
101 d.4 	NNRNKB 202 0541-02 	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 39.6 <0.3*(30.9*2+11.6*2+3.4*2+5.2*2+7.4*2+3.3*2++2,2*2+2*2)> 	m2 m2 	39.600 		
				RAZEM 	39.600 	
102 d.4 	NNRNKB 202 0547-01 	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej -montaż rynien 30.9*2+11.6*2+3.4+5.2 	m m 	93.600 		
				RAZEM 	93.600 	
103 d.4 	NNRNKB 202 0547-02 	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej -montaż lejów spustowych 9 	szt. szt. 	9.000 		
				RAZEM 	9.000 	
104 d.4 	NNRNKB 202 0547-04 	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej -montaż denek rynnowych 4 	szt. szt. 	4.000 		
				RAZEM 	4.000 	
105 d.4 	NNRNKB 202 0550-04 	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm 8.32*9 	m m 	74.880 		
				RAZEM 	74.880 	
106 d.4 	NNRNKB 202 0550-08 	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu -kolanka o śr. 125 mm 9 	szt. szt. 	9.000 		
				RAZEM 	9.000 	
107 d.4 	KNR 2-02 0613-03 	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho -jedna warstwa 28.6*9.9+3.5*0.6 	m2 m2 	285.240 		

Lp. 	Podstawa 	Opis i wyliczenia 	j.m. 	Poszcz 	Razem 	
				RAZEM 	285.240 	
108 d.4 		nabicie desek na legary na wys 10 cm 32*9.9 	m m 	316.800 		
				RAZEM 	316.800 	
109 d.4 	NNRNKB 202 0420-01 	(z.II) deskowanie połaci dachowych z płyt OSB 285.24 	m2 m2 	285.240 		
				RAZEM 	285.240 	
110 d.4 	NNRNKB 202 1025-04 	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2.2*1.45 	m2 m2 	3.190 		
				RAZEM 	3.190 	
111 d.4 	KNR 2-02 1015-06 	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o pow. ponad 1.0 m2 2.1*1 	m2 m2 	2.100 		
				RAZEM 	2.100 	
112 d.4 	KNR 2-02 1009-05 	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 0.7-1.0 m2 1*0.9 	m2 m2 	0.900 		
				RAZEM 	0.900 	
113 d.4 		Przedłużenie końcówek krat stalowych o 15 cm 12 	gniazd. gniazd. 	12.000 		
				RAZEM 	12.000 	
114 d.4 	KNR 4-01 0320-04 	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł 12 	gniazd. gniazd. 	12.000 		
				RAZEM 	12.000 	
115 d.4 	KNR 4-01 1212-05 	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3*1.2+2.16*1.45 	m2 m2 	6.732 		
				RAZEM 	6.732